**赣州华晨路桥工程有限公司2022年养护大中修及预防性养护工程项目（ ）沥青面层**

**劳务询价报价文件**

报价单位：

年 月 日

**目　录**

第一部分 报价文件

第二部分 控制价清单

# 第一部分 报价文件

# 一、报价函

致： （询价人名称）

1.我方已仔细研究了赣州华晨路桥工程有限公司2022年养护大中修及预防性养护工程项目（ ）（项目名称）沥青面层劳务询价公告文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以所报报价表金额按合同约定完成沥青路面劳务施工，工程质量达到工程交工验收的质量评定合格；公路养护质量等级评定良等路。安全目标：无人员伤亡事故发生。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴ 我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。

⑵ 我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑶ 我们同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价文件，并在报价人须知中规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑷同意向贵方提供贵方可能要求的与本询价有关的任何数据或资料。

⑸我们完全理解贵方询价文件内的所有内容和本次询价有关的任何举动。

⑹我方理解贵方可依据询价小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

 报 价 单 位（公章）：

 法人或委托人（签名或章）：

 电 话：

 年 月 日

**二、工程量清单报价表**2022年养护大中修及预防性养护工程项目瑞金市养护大中修及预防性养护工程

|  |
| --- |
|  **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市瑞金市G206线路面大修工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 307 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 307-1 | 厚80mm沥青稳定碎石基层（ATB-25） | m2 | 36762.000 |  |  |  |
| 308 | 透层和黏层 | 　 | 　 |  |  |  |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 |  |  |  |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚90mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 1333.330 |  |  |  |
| -b | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 39486.000 |  |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | 　 | 　 |  |  |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 36762.000 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市瑞金市G236路面中修工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 307 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | 　 | 　 |  |  |  |
| 307-1 | 厚80mm沥青稳定碎石基层（ATB-25） | m2 | 5607.000 |  |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | 　 | 　 |  |  |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 549.500 |  |  |  |
| -b | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 31128.000 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市瑞金市G319路面预防性养护工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| -b | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 567.000 |  |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | 　 | 　 |  |  |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 34814.000 |  |  |  |
| -b | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 2072.000 |  |  |  |
| -c | 厚45mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 660.000 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |

2022年养护大中修及预防性养护工程项目赣州市崇义县养护大中修及预防性养护工程

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 1.赣州市崇义县S316线路面大修工程(K89+600-K91+720) | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| -a | 厚40mmAC-13C细粒式改性沥青砼面层 | m2 | 16179.800 |  |  |  |
| 309-2 | 沥青碎石柔性基层 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚80mm ATB-25沥青碎石柔性基层 | m2 | 9000.800 |  |  |  |
| 309-3 | 橡胶沥青应力吸收层 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚15mm橡胶沥青应力吸收层 | m2 | 7316.000 |  |  |  |
| 310 | 旧路面处理 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市崇义县S316线路面大修工程（K93+700-K95+900） | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| -a | 厚40mmAC-13C细粒式改性沥青砼面层 | m2 | 14050.100 |  |  |  |
| 309-2 | 沥青碎石柔性基层 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚80mm ATB-25沥青碎石柔性基层 | m2 | 14050.100 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |

2022年养护大中修及预防性养护工程项目赣州市宁都县普通国省道大中修及预防性养护工程

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 宁都县G356路面预防性养护工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| -a | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 15224.000 |  |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥清混合料 | 　 | 　 |  |  |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 151059.000 |  |  |  |
| -b | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 4875.000 |  |  |  |
| -c | 厚45mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 1470.000 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 宁都县S451路面预防性养护工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| -a | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 1017.000 |  |  |  |
| 311 | 改性沥青及改性沥清混合料 | 　 | 　 |  |  |  |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 |  |  |  |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 19516.000 |  |  |  |
| -b | 厚45mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 360.000 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |

2022年养护大中修及预防性养护工程项目赣州市于都县省道养护大中修工程

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市于都县S217线路面大修工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 劳务单价 | 机械单价 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| -a | 厚30mmAC-16沥青砼面层 | m2 | 401.000 |  |  |  |
| -b | 厚60mmAC-16沥青砼面层 | m2 | 8671.000 |  |  |  |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 |  | 　 |

# 三、报价人资质证明材料

# 企业法人营业执照复印件（加盖单位章）

### 四、1、法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名： **（签名）**性别： 年龄： 职务： 系 （公司名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

 报价人（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证

**四、2、授权委托书**

本人 (姓名),身份证号码 系 (公司名称)的法定代表人，现委托 (姓名),身份证号码 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 询价报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附企业法定代表人及委托代理人身份证正反面

 报价人公章：

 法定代表人： （签字）

 授权委托人： （签字）

 年 月 日

法定代表人身份证

委托代理人身份证

**五、机械设备配置最低要求承诺函**

赣州华晨路桥工程有限公司（招标人名称）：

我方参加赣州华晨路桥工程有限公司2022年养护大中修及预防性养护工程项目（ ）沥青面层劳务询价，若我单位在本项目中标，我方承诺按询价公告要求的主要机械设备配置最低要求配置，配置如下：

配备7.5m以内摊铺机一台，12t以上双光轮振动压路机2台，30t以上胶轮压路机一台，8t以上洒水车一台。

特此承诺

 报 价 人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

第二部分 控制价清单

2022年养护大中修及预防性养护工程项目瑞金市养护大中修及预防性养护工程

|  |
| --- |
|  **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市瑞金市G206线路面大修工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 307 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 307-1 | 厚80mm沥青稳定碎石基层（ATB-25） | m2 | 36762.000 | 3.50 | 128667 |
| 308 | 透层和黏层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚90mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 1333.330 | 3.50 | 4667 |
| -b | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 39486.000 | 3.50 | 138201 |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 36762.000 | 3.50 | 128667 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 400202 | 　 |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市瑞金市G236路面中修工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 307 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 307-1 | 厚80mm沥青稳定碎石基层（ATB-25） | m2 | 5607.000 | 3.50 | 19625 |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 549.500 | 3.50 | 1923 |
| -b | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 31128.000 | 3.50 | 108948 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 130496 | 　 |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市瑞金市G319路面预防性养护工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -b | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 567.000 | 3.50 | 1985 |
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 34814.000 | 3.50 | 121849 |
| -b | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 2072.000 | 3.50 | 7252 |
| -c | 厚45mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 660.000 | 3.50 | 2310 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 133396 | 　 |

2022年养护大中修及预防性养护工程项目赣州市崇义县养护大中修及预防性养护工程

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 1.赣州市崇义县S316线路面大修工程(K89+600-K91+720) | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚40mmAC-13C细粒式改性沥青砼面层 | m2 | 16179.800 | 3.50 | 56629 |
| 309-2 | 沥青碎石柔性基层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚80mm ATB-25沥青碎石柔性基层 | m2 | 9000.800 | 3.50 | 31503 |
| 309-3 | 橡胶沥青应力吸收层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚15mm橡胶沥青应力吸收层 | m2 | 7316.000 | 3.50 | 25606 |
| 310 | 旧路面处理 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 113738 | 　 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市崇义县S316线路面大修工程（K93+700-K95+900） | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚40mmAC-13C细粒式改性沥青砼面层 | m2 | 14050.100 | 3.50 | 49175 |
| 309-2 | 沥青碎石柔性基层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚80mm ATB-25沥青碎石柔性基层 | m2 | 14050.100 | 3.50 | 49175 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 98351 | 　 |

2022年养护大中修及预防性养护工程项目赣州市宁都县普通国省道大中修及预防性养护工程

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 宁都县G356路面预防性养护工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 15224.000 | 3.50 | 53284 |
| 311 | 改性沥青及改性沥清混合料 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 151059.000 | 3.50 | 528707 |
| -b | 厚40mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 4875.000 | 3.50 | 17063 |
| -c | 厚45mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 1470.000 | 3.50 | 5145 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 604198 | 　 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 宁都县S451路面预防性养护工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚60mm中粒式沥青混凝土(AC-16) | m2 | 1017.000 | 3.50 | 3560 |
| 311 | 改性沥青及改性沥清混合料 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚30mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 19516.000 | 3.50 | 68306 |
| -b | 厚45mm细粒式改性沥青混凝土(AC-13) | m2 | 360.000 | 3.50 | 1260 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 73126 | 　 |

2022年养护大中修及预防性养护工程项目赣州市于都县省道养护大中修工程

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 标段: 赣州市于都县S217线路面大修工程 | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路面 |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价上限 | 合价 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| -a | 厚30mmAC-16沥青砼面层 | m2 | 401.000 | 3.50 | 1404 |
| -b | 厚60mmAC-16沥青砼面层 | m2 | 8671.000 | 3.50 | 30349 |
| 　 | 清单 第 300 章合计 人民币 | 31752 | 　 |